震動感應器

1. 電池盒的輸出線穿過B側板中間的方形孔，把黑線線芯

繞在羊角釘上

二、使用長7毫米螺絲和木夾片把羊角釘固定在中板上

三、把一顆羊角釘安裝在頂板中部的小孔中，再把端子線的

黑線接在羊角釘上

四、使用7毫米羅斯把支架安裝好，然後把電池盒的紅色線

與端子線的紅色線相連接

五、使用長7毫米螺絲把支架安裝好

六、使用長7毫米螺絲把支架安裝在底座板上，螺絲從底座

板底部安裝。

七、使用長4毫米螺絲將電池盒安裝在底座板上

八、把白色端子頭插入B側板的插孔中。

九、用一條綁帶整理好電池盒的線

十、用兩條綁帶整理好支架內部長出來的電線

十一、把紅色發光二極管的針腳插到端子孔中，然後向上折

彎

十二、把警報器的負笈針腳折彎，然後把警報器的針腳插入

到端子孔中

長腳接正極，短腳接負極

十三、黏上泡棉墊

十四、銅絲穿入玻璃球

十五、由下往上穿入羊角釘，並折彎

十六、調整銅絲在中板羊角釘的正中間位置

完成，裝上電池，打開開關

背面有圖片說明☟

